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План мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий

1. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность ООО "Редалит Шлюмберже"

	2. Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Производственная территория ООО «Рэдалит Шлюмберже»

	3. Сведения о фактическом месте нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 398010, Липецкая область, Грязинский р-н, г Грязи, тер. Оэз Ппт Липецк, стр. 42 к. 3

	4. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 2

	5. Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 42-0148-002460-П

	6. Вид прогноза неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ), по которому работает объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (общий или специализированный) Общий

	7. Перечень мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ:

	№ 
п/п
	Номер источника (источников) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (далее – мероприятие)
	Наименование загрязняющего вещества
	Величины выбросов до мероприятия г/с
	Величины выбросов после мероприятия г/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	0001
	Снизить количество одновременно работающих печей до 2. Запретить работу одного из стендов сушки и нагрева.
	диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/
	0,00541
	0,00271

	2
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/
	0,0000733
	0,0000367

	3
	
	
	Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/
	0,000187
	0,0000935

	4
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/
	0,00000210
	0,00000105

	5
	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,107
	0,0535

	6
	
	
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,0175
	0,00875

	7
	
	
	Серы диоксид
	0,128
	0,0640

	8
	
	
	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,0128
	0,00640

	9
	
	
	Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	0,0319
	0,0160

	10
	
	
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	0,0128
	0,00640

	11
	
	
	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов
	0,000210
	0,000105

	12
	0008
	Запретить работу защитной кабины в зоне выбивки
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,142
	0

	13
	
	
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	0,0231
	0

	14
	
	
	Серы диоксид
	0,163
	0

	15
	
	
	Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	0,00190
	0

	16
	
	
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	0,000762
	0



	8. Результаты расчётов рассеивания выбросов при проведении мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ, обосновывающие эффективность мероприятий:

	Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,0014
	0,0017
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,0016
	0,002
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,002
	0,0024
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,0022
	0,0026
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0021
	0,0025
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,002
	0,0023
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0018
	0,0021
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,0016
	0,0019
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,0014
	0,0017
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,0013
	0,0016
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,0012
	0,0015
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,0015
	0,0018
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,0015
	0,0018
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,0022
	0,0026
	нет



	Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,0025
	0,003
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,0028
	0,0033
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,0032
	0,0038
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,0033
	0,004
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0032
	0,0038
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,0031
	0,0037
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0028
	0,0034
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,0026
	0,0032
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,0024
	0,0028
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,0022
	0,0027
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,0021
	0,0025
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,0025
	0,003
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,0026
	0,0031
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,0033
	0,004
	нет



	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,0013
	0,0015
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,0014
	0,0017
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,0018
	0,0022
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,002
	0,0023
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0019
	0,0022
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,0017
	0,0021
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0016
	0,0019
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,0014
	0,0017
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,0012
	0,0015
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,0011
	0,0014
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,0011
	0,0013
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,0013
	0,0016
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,0013
	0,0016
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,002
	0,0023
	нет



	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,48
	0,58
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,49
	0,58
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,49
	0,59
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,5
	0,59
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,49
	0,59
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,49
	0,59
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,49
	0,58
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,48
	0,58
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,48
	0,57
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,47
	0,57
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,47
	0,56
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,48
	0,58
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,48
	0,58
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,5
	0,59
	нет



	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,027
	0,032
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,028
	0,033
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,029
	0,034
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,029
	0,035
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,028
	0,034
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,028
	0,034
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,027
	0,033
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,027
	0,032
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,026
	0,031
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,025
	0,031
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,025
	0,03
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,026
	0,032
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,027
	0,032
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,029
	0,035
	нет



	Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа))

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,025
	0,03
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,026
	0,031
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,027
	0,032
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,027
	0,032
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,027
	0,032
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,026
	0,032
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,026
	0,031
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,026
	0,031
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,025
	0,03
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,024
	0,029
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,024
	0,029
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,025
	0,03
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,025
	0,03
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,027
	0,032
	нет



	Серы диоксид

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,057
	0,068
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,058
	0,069
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,059
	0,07
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,059
	0,071
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,058
	0,07
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,058
	0,069
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,057
	0,068
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,056
	0,067
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,055
	0,066
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,055
	0,066
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,054
	0,065
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,056
	0,067
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,057
	0,068
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,059
	0,071
	нет



	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,009
	0,011
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,0093
	0,011
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,0097
	0,012
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,0098
	0,012
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0097
	0,012
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,0096
	0,012
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0095
	0,011
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,0093
	0,011
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,0091
	0,011
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,0089
	0,011
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,0088
	0,011
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,0091
	0,011
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,0091
	0,011
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,0098
	0,012
	нет



	Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород); кремний тетрафторид

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	9,3e-4
	0,0011
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,001
	0,0012
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,0012
	0,0014
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,0012
	0,0014
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0012
	0,0014
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,0011
	0,0014
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0011
	0,0013
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,001
	0,0012
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	9,2e-4
	0,0011
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	8,7e-4
	0,001
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	8,2e-4
	9,9e-4
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	9,5e-4
	0,0011
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	9,6e-4
	0,0011
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,0012
	0,0014
	нет



	Фториды твердые (фториды неорганические плохо растворимые): алюминия фторид; кальция фторид; натрия гексафторалюминат

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	2,5e-5
	3e-5
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	2,8e-5
	3,3e-5
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	3,2e-5
	3,8e-5
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	3,3e-5
	3,9e-5
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	3,2e-5
	3,8e-5
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	3,1e-5
	3,7e-5
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	2,9e-5
	3,5e-5
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	2,8e-5
	3,3e-5
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	2,5e-5
	3e-5
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	2,4e-5
	2,8e-5
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	2,3e-5
	2,7e-5
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	2,6e-5
	3,1e-5
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	2,6e-5
	3,1e-5
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	3,3e-5
	3,9e-5
	нет



	Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,1
	0,12
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,11
	0,13
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,13
	0,15
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,13
	0,16
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,13
	0,15
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,12
	0,15
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,11
	0,14
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,11
	0,13
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,095
	0,11
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,09
	0,11
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,086
	0,1
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,1
	0,12
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,1
	0,12
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,13
	0,16
	нет



	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,021
	0,025
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,021
	0,025
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,022
	0,026
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,022
	0,026
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,022
	0,026
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,021
	0,026
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,021
	0,025
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,02
	0,024
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,02
	0,024
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,019
	0,023
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,019
	0,023
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,02
	0,024
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,021
	0,025
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,022
	0,026
	нет



	Триэтиламин ((диэтиламин)этан)

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,002
	0,0023
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,0021
	0,0026
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,0024
	0,0029
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,0025
	0,003
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0024
	0,0029
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,0024
	0,0028
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0022
	0,0027
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,0021
	0,0025
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,0019
	0,0023
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,0018
	0,0021
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,0017
	0,002
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,002
	0,0024
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,002
	0,0024
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,0025
	0,003
	нет



	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	7,6e-5
	9,1e-5
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	8,2e-5
	9,9e-5
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	9,2e-5
	1,1e-4
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	9,4e-5
	1,1e-4
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	8,9e-5
	1,1e-4
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	8,5e-5
	1e-4
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	7,8e-5
	9,4e-5
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	7,2e-5
	8,7e-5
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	6,5e-5
	7,8e-5
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	6,1e-5
	7,3e-5
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	5,9e-5
	7e-5
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	7e-5
	8,5e-5
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	7,5e-5
	9e-5
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	9,4e-5
	1,1e-4
	нет



	Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,017
	0,02
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,017
	0,021
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,018
	0,021
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,018
	0,022
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,018
	0,021
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,018
	0,021
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,017
	0,021
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,017
	0,02
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,017
	0,02
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,016
	0,02
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,016
	0,019
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,017
	0,02
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,017
	0,02
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,018
	0,022
	нет



	Минеральное масло (масло минеральное нефтяное): веретенное, машинное, цилиндровое и иные

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,0044
	0,0053
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,0049
	0,0059
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,0057
	0,0068
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,006
	0,0072
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0058
	0,007
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,0056
	0,0067
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0052
	0,0063
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,0049
	0,0059
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,0044
	0,0053
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,0043
	0,0051
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,0041
	0,0049
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,0045
	0,0054
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,0046
	0,0055
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,006
	0,0072
	нет



	Минеральное масло (масло минеральное нефтяное): веретенное, машинное, цилиндровое и иные

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	1,4e-4
	1,6e-4
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	1,5e-4
	1,8e-4
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	1,8e-4
	2,1e-4
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	1,9e-4
	2,2e-4
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	1,8e-4
	2,1e-4
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	1,7e-4
	2e-4
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	1,5e-4
	1,8e-4
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	1,4e-4
	1,7e-4
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	1,2e-4
	1,5e-4
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	1,2e-4
	1,4e-4
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	1,2e-4
	1,4e-4
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	1,3e-4
	1,6e-4
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	1,4e-4
	1,7e-4
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	1,9e-4
	2,2e-4
	нет



	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,068
	0,082
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,074
	0,089
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,084
	0,1
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,087
	0,1
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,084
	0,1
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,081
	0,098
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,077
	0,092
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,072
	0,086
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,065
	0,079
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,062
	0,074
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,059
	0,071
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,068
	0,082
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,07
	0,084
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,087
	0,1
	нет



	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	2,6e-5
	3,1e-5
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	2,8e-5
	3,4e-5
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	3,2e-5
	3,9e-5
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	3,3e-5
	4e-5
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	3,3e-5
	3,9e-5
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	3,2e-5
	3,8e-5
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	3e-5
	3,6e-5
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	2,8e-5
	3,4e-5
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	2,6e-5
	3,1e-5
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	2,4e-5
	2,9e-5
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	2,3e-5
	2,8e-5
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	2,6e-5
	3,2e-5
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	2,7e-5
	3,2e-5
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	3,3e-5
	4e-5
	нет



	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	1,1e-5
	1,4e-5
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	1,3e-5
	1,5e-5
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	1,4e-5
	1,7e-5
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	1,5e-5
	1,8e-5
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	1,4e-5
	1,7e-5
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	1,4e-5
	1,6e-5
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	1,3e-5
	1,5e-5
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	1,2e-5
	1,4e-5
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	1,1e-5
	1,3e-5
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	1e-5
	1,2e-5
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	9,5e-6
	1,1e-5
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	1,1e-5
	1,4e-5
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	1,2e-5
	1,4e-5
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	1,5e-5
	1,8e-5
	нет



	Взвешенные вещества

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,017
	0,02
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,019
	0,023
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,022
	0,026
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,023
	0,027
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,022
	0,027
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,021
	0,026
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,02
	0,024
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,019
	0,022
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,017
	0,02
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,016
	0,019
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,015
	0,018
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,017
	0,021
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,018
	0,021
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,023
	0,027
	нет



	Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,59
	0,71
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,6
	0,72
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,61
	0,73
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,61
	0,73
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,6
	0,72
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,6
	0,72
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,59
	0,71
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,58
	0,7
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,58
	0,69
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,57
	0,68
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,57
	0,68
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,58
	0,7
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,59
	0,71
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,61
	0,73
	нет

	15
	Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ)

	
	Номер 
источника
	Вне периодов НМУ
	В период НМУ

	
	
	от
	до
	от
	до

	
	
	Ci, %
	№ КТ
	Ci, %
	№ КТ
	Ci, %
	№ КТ
	Ci, %
	№ КТ

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	16
	0029
	51,34
	47
	49,2
	54
	0
	-
	0
	-

	17
	0001
	10,6
	44
	9,2
	54
	0
	-
	0
	-

	18
	Всего
	77,88
	47
	71,36
	54
	0
	-
	0
	-

	19
	Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса

	
	По группе источников
	Масса выброса, г/с
	Снижение выбросов, М'i (г/с)
	Оценка эффективности мероприятия, ζ (%)

	
	
	До мероприятия, Мi
	После мероприятия
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6

	20
	Всего
	0
	0
	0
	0

	21
	Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ)

	
	№ КТ
	Расчетный вклад, мг/м³
	Снижение вклада, C'м (мг/м³)
	Оценка эффективности мероприятия, ζр (%)

	
	
	До мероприятия, Cм
	После мероприятия
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6

	22
	44
	0,44
	0
	0,44
	100,08

	23
	45
	0,46
	0
	0,46
	99,94

	24
	46
	0,47
	0
	0,47
	99,94

	25
	47
	0,47
	0
	0,47
	100,06

	26
	48
	0,46
	0
	0,47
	100,04

	27
	49
	0,46
	0
	0,46
	99,95

	28
	50
	0,44
	0
	0,44
	99,98

	29
	51
	0,43
	0
	0,43
	99,9

	30
	52
	0,42
	0
	0,42
	99,88

	31
	53
	0,41
	0
	0,41
	100,01

	32
	54
	0,4
	0
	0,4
	99,92

	33
	55
	0,43
	0
	0,43
	99,99

	34
	56
	0,44
	0
	0,44
	99,9

	35
	Миноранта
	0,42
	0
	0,42
	99,88



	Серы диоксид, фенол

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,13
	0,16
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,15
	0,18
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,17
	0,2
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,17
	0,21
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,17
	0,2
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,16
	0,19
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,15
	0,18
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,14
	0,17
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,13
	0,15
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,12
	0,14
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,12
	0,14
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,13
	0,16
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,14
	0,16
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,17
	0,21
	нет



	Углерода оксид и пыль цементного производства

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,009
	0,011
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,0093
	0,011
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,0097
	0,012
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,0098
	0,012
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0097
	0,012
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,0096
	0,012
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0095
	0,011
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,0093
	0,011
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,0091
	0,011
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,0089
	0,011
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,0088
	0,011
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,0091
	0,011
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,0091
	0,011
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,0098
	0,012
	нет



	Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	9,5e-4
	0,0011
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,001
	0,0012
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,0012
	0,0014
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,0012
	0,0015
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,0012
	0,0014
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,0012
	0,0014
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,0011
	0,0013
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,001
	0,0012
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	9,4e-4
	0,0011
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	8,9e-4
	0,0011
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	8,5e-4
	0,001
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	9,7e-4
	0,0012
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	9,8e-4
	0,0012
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,0012
	0,0015
	нет



	Азота диоксид, серы диоксид

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,54
	0,65
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,54
	0,65
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,55
	0,66
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,55
	0,66
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,55
	0,66
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,55
	0,66
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,54
	0,65
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,54
	0,64
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,53
	0,64
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,53
	0,63
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,52
	0,63
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,53
	0,64
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,54
	0,65
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,55
	0,66
	нет



	Серы диоксид, фтористый водород

	
	Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент

	
	Контрольная точка (КТ)
	Координаты КТ
	Вне НМУ
	+20%
	Необход.?

	
	
	X
	Y
	C, д.ПДК
	д.ПДК
	да/нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	44 Охранная зона
	407884
	1339562
	0,057
	0,069
	нет

	2
	45 Охранная зона
	407832
	1339607
	0,058
	0,07
	нет

	3
	46 Охранная зона
	407757
	1339672
	0,059
	0,071
	нет

	4
	47 Охранная зона
	407711
	1339688
	0,059
	0,071
	нет

	5
	48 Охранная зона
	407622
	1339671
	0,059
	0,071
	нет

	6
	49 Охранная зона
	407548
	1339657
	0,058
	0,07
	нет

	7
	50 Охранная зона
	407451
	1339638
	0,057
	0,069
	нет

	8
	51 Охранная зона
	407369
	1339623
	0,057
	0,068
	нет

	9
	52 Охранная зона
	407257
	1339601
	0,056
	0,067
	нет

	10
	53 Охранная зона
	407194
	1339589
	0,055
	0,066
	нет

	11
	54 Охранная зона
	407194
	1339554
	0,055
	0,066
	нет

	12
	55 Охранная зона
	407508
	1339554
	0,056
	0,068
	нет

	13
	56 Охранная зона
	407703
	1339554
	0,057
	0,068
	нет

	14
	Мажоранта по графе 6
	407711
	1339688
	0,059
	0,071
	нет



	9. Информация о методе контроля (инструментальный или расчетный) на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

	№ 
п/п
	Источник выбросов
	Код и наименование 
загрязняющего вещества
	Метод контроля

	
	номер 
	наименование 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	0001
	Труба
	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов
	Расчетный

	2
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/
	Расчетный

	3
	
	
	Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/
	Расчетный

	4
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/
	Расчетный

	5
	
	
	диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/
	Расчетный

	6
	
	
	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	Расчетный

	7
	
	
	Серы диоксид
	Расчетный

	8
	
	
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	Расчетный

	9
	
	
	Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	Расчетный

	10
	
	
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	Расчетный

	11
	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	Расчетный

	12
	0008
	Труба
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	Расчетный

	13
	
	
	Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	Расчетный

	14
	
	
	Серы диоксид
	Расчетный

	15
	
	
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	Расчетный

	16
	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	Расчетный



