5 Результат по ЗВ «0143 Марганец и его соединения» (Ссг/ПДКсс)

Полное наименование вещества с кодом 0143: Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/. Cреднесуточная ПДК: 0,001 мг/м³. Класс опасности 2.
Количество ИЗАВ: 1(организованных– 1); по высотам: 1(2-10 м).
Мощность выброса: 0,0000039 г/с, при ∑M= 0,0001914 г/с; ∑G= 0,000123 т/год; ∑M'= 0,0000039 г/с.
Расчётных (контрольных) точек: 11.
Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:
- в зоне за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 3,8e-4 (в точке: X=32,207983; Y=52,742956); при вкладе ИЗАВ: 3,8e-4;
- в жилой зоне: 1,9e-4 (в точке: X=32,208571; Y=52,742240); при вкладе ИЗАВ: 1,9e-4;
- в особой зоне с повышенными сан.-эпид. требованиями: 6,1e-5 (в точке: X=32,203187; Y=52,742119); при вкладе ИЗАВ: 6,1e-5.
Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха
	Код и наименование ИЗАВ
	Режим
	Тип
	H, м
	D, м
	w0, м/с
	V1, м³/с
	Tг, °
	ρ,
кг/м³
	α, °
γ, °
	Координаты
	b, м
	η

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0013 Вентвыхлоп сварочного участка
	± 1
	1
	10
	0,56
	9,44
	2,361
	18
	1,29
	-
	32,207739
	52,743646
	-
	1

	Код ЗВ
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	0143
	0,0001914
	0,000123
	0,0000039
	0,025
	39
	0,7
	3



Результаты в расчётных (контрольных) точках приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Результаты в расчётных (контрольных) точках
	Точка
	Координаты
	Высо-
та, м
	Концентрация
	Ветер
	Фон, д.ПДК
	Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК

	№ РТ
	Тип
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	м/с
	°
	C'ф
	Cф
	Всего
	П.Цех.ИЗАВ
	Сi
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	01
	7
	32,208571
	52,742240
	2
	1,9e-4
	1,86e-7
	-
	-
	-
	-
	1,9e-4
	1.003.0013
	1,9e-4
	100

	02
	7
	32,204498
	52,742116
	2
	9e-5
	8,97e-8
	-
	-
	-
	-
	9e-5
	1.003.0013
	9e-5
	100

	03
	7
	32,204447
	52,744381
	2
	1,1e-4
	1,14e-7
	-
	-
	-
	-
	1,1e-4
	1.003.0013
	1,1e-4
	100

	04
	7
	32,202849
	52,745185
	2
	5,6e-5
	5,6e-8
	-
	-
	-
	-
	5,6e-5
	1.003.0013
	5,6e-5
	100

	05
	7
	32,209157
	52,753810
	2
	1,2e-5
	1,19e-8
	-
	-
	-
	-
	1,2e-5
	1.003.0013
	1,2e-5
	100

	06
	7
	32,223396
	52,746237
	2
	1,2e-5
	1,18e-8
	-
	-
	-
	-
	1,2e-5
	1.003.0013
	1,2e-5
	100

	07
	7
	32,214409
	52,739853
	2
	3e-5
	2,95e-8
	-
	-
	-
	-
	3e-5
	1.003.0013
	3e-5
	100

	08
	8
	32,203187
	52,742119
	2
	6,1e-5
	6,14e-8
	-
	-
	-
	-
	6,1e-5
	1.003.0013
	6,1e-5
	100

	09
	8
	32,214596
	52,755069
	2
	6,2e-6
	6,17e-9
	-
	-
	-
	-
	6,2e-6
	1.003.0013
	6,2e-6
	100

	10
	8
	32,215406
	52,746255
	2
	2,9e-5
	2,93e-8
	-
	[bookmark: _GoBack]-
	-
	-
	2,9e-5
	1.003.0013
	2,9e-5
	100

	11
	8
	32,229405
	52,740065
	2
	5e-6
	5,04e-9
	-
	-
	-
	-
	5e-6
	1.003.0013
	5e-6
	100



Карта-схема района размещения объекта ОНВ, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферного воздуха по расчётной площадке «12 Сетка» приведена на рисунке 5.1.



