	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК, мг/м³
	Класс опасности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2026 год)

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид)
	ПДК с.с.
	0,04
	3
	0,00185
	0,000664

	0143
	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,01
0,001
	2
	0,000327
	0,000118

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,2
0,1
	3
	0,0267577
	0,010821

	0303
	Аммиак (Азота гидрид)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,2
0,1
	4
	0,0000117
	0,000065

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДК м.р.
	0,4
	3
	0,004339
	0,00176

	0316
	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,2
0,1
	2
	0,000037
	0,000014

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,15
0,05
	3
	0,003859
	0,034696

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,5
0,05
	3
	0,0054473
	0,018529

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	ПДК м.р.
	0,008
	2
	-
	-

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	5
3
	4
	0,03364
	0,116521

	0342
	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,02
0,014
	2
	0,0000945
	0,000034

	0349
	Хлор
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,1
0,03
	2
	0,000037
	0,000014

	0410
	Метан
	ОБУВ
	50
	-
	0,0000014
	0,00013

	0621
	Метилбензол (Фенилметан)
	ПДК м.р.
	0,6
	3
	0,00488
	0,064802

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДК с.с.
	1e-6
	1
	-
	-

	1061
	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)
	ПДК м.р.
	5
	4
	0,0148
	0,152736

	1071
	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,01
0,006
	2
	-
	-

	1210
	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)
	ПДК м.р.
	0,1
	4
	0,000944
	0,012542

	1314
	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)
	ПДК м.р.
	0,01
	3
	0,000035
	0,000184

	1317
	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)
	ПДК м.р.
	0,01
	3
	0,000533
	0,005504

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,05
0,01
	2
	0,000367
	0,000078

	1401
	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
	ПДК м.р.
	0,35
	4
	0,00204
	0,027175

	1519
	Пентановая кислота (1-Бутанкарбоновая кислота; пропилуксусная кислота)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,03
0,01
	3
	0,0000898
	0,000472

	1555
	Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,2
0,06
	3
	0,00133
	0,01376

	1819
	Диметиламин
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,005
0,0025
	2
	0,0000266
	0,00014

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	ОБУВ
	1,2
	-
	0,01154
	0,002787

	2881
	Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд"
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,15
0,05
	3
	-
	-

	2902
	Взвешенные вещества
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,5
0,15
	3
	0,007559
	0,120875

	2917
	Пыль хлопковая
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,2
0,05
	3
	0,00194
	0,013779

	2936
	Пыль древесная
	ОБУВ
	0,5
	-
	0,00419
	0,029779

	3721
	Пыль мучная
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	1
0,4
	4
	0,000573
	0,005917

	Всего загрязняющих веществ (32) :
	0,127249
	0,633904

	в том числе твердых (9) :
	0,020298
	0,205834

	жидких и газообразных(23) :
	0,106951
	0,428069

	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6003
	Аммиак, сероводород

	6004
	Аммиак, сероводород, формальдегид

	6005
	Аммиак, формальдегид

	6010
	Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

	6013
	Ацетон, фенол

	6035
	Сероводород, формальдегид

	6038
	Серы диоксид, фенол

	6043
	Серы диоксид, сероводород

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид

	6205
	Серы диоксид, фтористый водород
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